Ti6Al4V钛合金粉振实密度测试报告
1 样品基础信息
样品名称：Ti6Al4V钛合金粉
样品类别：金属粉末
样品描述：气雾化法制备，球形颗粒，灰色粉末，粒径约 15～53 μm，增材制造用料
样品前处理：按物料特性进行干燥或除湿处理，置于干燥器中冷却至室温后测试
2 测试条件
检测标准：GB/T 31057.2、GB/T 5162、ISO 3953、ISO 9161、JIS Z 2512、MPIF 46
环境条件：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%（以实测记录为准）
仪器设备：FT-100A 自动打印振实密度测试仪（振次控制，振动频率 0～300 次/分钟可调，密度测试范围 0～9.9999 g/cm³，测试重复性误差≤1%）
测试方法：定质量法（标准玻璃量筒）
振动次数：3000 次
量筒规格与取样量：25 mL 玻璃量筒，取样 50.0±0.2 g（松装密度 2～4 g/cm³）
3 测试数据
平行测试记录如下（数据由实验室实测填写）：
	项目
	第 1 次
	第 2 次
	第 3 次

	试样质量 m（g）
	
	
	

	振实体积 V（mL）
	
	
	

	振实密度 ρ（g/cm³）
	
	
	



振实密度平均值：待实测填写（g/cm³）
物料典型参考区间：2.5～3.2 g/cm³（供工艺对比参考）
4 结果说明
本次测试结果仅对来样负责；
三组平行样测试重复性应满足仪器重复性误差≤1%的要求；
振实密度受粒度分布、颗粒形貌、表面状态及水分等因素影响，典型参考区间供工艺对比使用；
样品测试前后需保持称量与环境条件一致，确保数据可追溯。
5 检测信息
检测人员：＿＿＿＿＿＿
审核人员：＿＿＿＿＿＿
检测日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日




